八路输出模块资料文档
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1、地址码添加如下：
[image: 0dcbbf199257b506add944075d47f30d]
[image: a5f2842d7e1de2d3ef58a66e7f24b67c]
[image: b1e4a156-a660-447d-8ab7-ebea36b06b3e]
2、登陆智慧物联网关：IP:192.168.0.109,账号密码：admin:admin
[bookmark: _GoBack]
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