HED10传感器说明书
产品简介
HED10无线传感器是针对智慧厕所而研发的一款专用的物联产品。它是根据人体感应和红外光反射原理来进行工作，并通过470MHZ频率与主机进行无线通讯，具有精准度高、工作时间长、安装维护便捷等特点，是广州卓振智慧厕所系列产品之一。
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产品特点
· 470MHZ无线传输，数据连接稳定快速、穿透性好
· 干电池供电，更换方便
· 自动休眠唤醒功能、更低功耗、更长工作时间
· 外观小巧，壁挂式安装，安装简便
技术参数
	工作电压
	DC3V


	供电方式
	电池供电（两节5号1.5V干电池）

	建议更换电池周期
	3个月

	传输模式
	无线传输

	无线传输频率
	470MHZ

	无线通讯距离
	室内环境约50m

	安装方式
	壁挂

	人员存在状监测距离
	1.5m（可调）

	启动探测距离
	1.5m

	建议安装高度
	蹲位0.4m
安装位置正对人肩膀下0.2m左右。

	工作温度
	-10℃~50℃

	外形尺寸
	125x80x32mm
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产品示意图
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1、螺丝孔位

2、红外虑光片
3、菲尼尔透镜
产品正面示意图

1、外螺丝孔

2、主板螺丝孔

3、主板天线

4、电池座
产品内部示意图

产品安装使用
    产品采用壁挂式安装，使用3M胶粘贴到墙面，建议安装高度0.4m左右，距离肩膀下0.2m的位置。横向检测距离约1.5m左右（可调）。
传感器检测包含两个部分：唤醒装置和红外发射。
唤醒装置起开关作用、红外发射起实际检测作用。首先唤醒装置检测到人存在后，启动红外发射检测，红外发射光射到人体进行反射，设备接收到反射红外光，表示有人存在。人离开后，红外光没有阻隔，不进行反射，则表示人离开。   
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