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产品简介
TW-IMT传感器是一款专门针对物联应用而设计的传感器。该传感器具有温度检测功能，支持RS485有线和LORA无线两种传输方式。该产品广泛应用于室内、大型室内养殖场（如养猪场）场所。该产品采用先进的红外测温技术进行在线检测，能精确地测量一个矩阵内的64个温度点。特别适用于大型养殖等养殖场所（通过红外测能初步判断养殖物的基本健康状态）。
产品特点
· 检测范围大，测温点精准，一个矩阵面积内能测4*16个温度点；
· 采用先进的红外测温原理，抗干扰性强，精度高；
· 支持RS485有线和LORA无线传输，传输方式灵活；
· 支持宽电压供电DC10-30V；
技术参数
	工作电压
	DC10-30V


	传输模式
	LORA无线传输/RS485有线传输

	无线传输频率
	433Mhz/470Mhz

	无线通讯距离
	在晴朗空旷可见的条件下距离最远达到5Km

	安装方式
	吸顶安装

	安装高度
	2~4m（安装高度决定检测范围）

	检测范围
	1x2.3平方米~2x4.6平方米

	工作温度
	-20℃~50℃

	外形尺寸
	125x80x32mm

	温度精度
	±1℃

	测温方式
	红外测温


通讯协议
模块遵循标准MODBUS RTU协议。MODBUS通讯协议详细信息请参见MODBUS标准化组织网站：http://www.Modbus-IDA.org。
模块的模拟量输入及模块设置可通过读/写特定的MODBUS元件（寄存器）实现。

	寄存器地址
	长度
	描述
	说明

	0x00
	2字节
	保留
	读取无效

	0x01
	2字节
	保留
	读取无效

	…
	2字节
	保留
	读取无效

	0x0F
	2字节
	保留
	读取无效

	0x10
	2字节
	设备通讯地址
	有效值：1-254（4、16功能码）

	0x11
	2字节
	设备通讯波特率
	有效值：1-5（4、16功能码）

	0x12
	2字节
	保留
	读取无效

	…
	2字节
	保留
	读取无效

	0x1F
	2字节
	保留
	读取无效

	0x20
	2字节
	温度1
	读取值=实际值x10（4功能码有效）

	0x21
	2字节
	温度2
	读取值=实际值x10（4功能码有效）

	...
	2字节
	温度N
	读取值=实际值x10（4功能码有效）

	0x5F
	2字节
	温度63
	读取值=实际值x10（4功能码有效）

	0x60
	2字节
	温度64
	读取值=实际值x10（4功能码有效）
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