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广州通微物联科技有限公司


产品简介
TW-ZD_TH光照强度+温度+湿度三合一传感器是一款专门针对物联应用而设计的传感器。该传感器集成了光照强度测量、温度测量和湿度测量功能，支持RS485有线和LORA无线两种传输方式。该产品广泛应用于室内、温室大棚、蔬菜大棚、花卉大棚等农业种植场所或者大型室内养殖场（如养猪场）或者小型气象站等场所。产品具有信号稳定，精度高等特点。
产品特点
· 同时支持光照强度+温度+湿度测量功能；
· 支持RS485有线和LORA无线传输，传输方式灵活；
· 支持宽电压供电DC10-30V；
· 该传感器信号稳定，精度高。
技术参数
	工作电压
	DC10-30V


	传输模式
	LORA无线传输/RS485有线传输

	无线传输频率
	433Mhz/470Mhz

	无线通讯距离
	在晴朗空旷可见的条件下距离最远达到5Km

	光照强度检测范围
	[bookmark: _GoBack]1-65535lx或者1-200000x

	光照强度检测精度
	±5%

	温度检测范围
	-40℃~+85℃

	温度检测精度
	±0.5℃

	湿度检测范围
	0-100%

	湿度检测精度
	±3%

	安装方式
	挂壁安装

	外观尺寸
	白色ABS  110*85*40mm


通讯协议
模块遵循标准MODBUS RTU协议。MODBUS通讯协议详细信息请参见MODBUS标准化组织网站：http://www.Modbus-IDA.org。
模块的模拟量输入及模块设置可通过读/写特定的MODBUS元件（寄存器）实现。

	寄存器地址
	长度
	描述
	说明

	0x00
	2字节
	温度值
	读取值=实际值X10（4功能码）

	0x01
	2字节
	湿度值
	读取值=实际值X10（4功能码）

	0x02
	2字节
	光照值
	读取值=实际值x光照因数值

	0x03
	2字节
	光照因数值
	读取值=实际值

	…
	2字节
	保留
	读取无效

	0x0F
	2字节
	保留
	读取无效

	0x10
	2字节
	设备通讯地址
	有效值：1-254（4、16功能码）

	0x11
	2字节
	设备通讯波特率
	有效值：1-5（4、16功能码）

	0x12
	2字节
	保留
	读取无效

	…
	2字节
	保留
	读取无效

	0x1F
	2字节
	保留
	读取无效
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