


TW-SLS100产品使用说明
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感谢您选用TW-SLS100土壤监测站！
TW-SLS100土壤监测站是广州通微科技有限公司针对当前智能物联网环境监控推出的系列主机产品，该系列主机性能稳定、功能强大、可靠性高、施工方便、独立联网，可广泛应用于农场、大棚、大田、种植基地等场所，深受用户的好评。

设备参数说明
	产品型号
	产品参数

	设备监测要素
	土温、水分、盐分（土壤肥性）、电导、ph值

	设备工作电压
	DC12V（可选配太阳能供电）

	信号传输方式
	NB-IOT

	土壤温度测量范围
	-30~70℃，精度：±0.2℃

	土壤水分测量范围
	0~100% ，精度：±3%

	电导率测量范围
	0~5000uS/cm，精度:±3%(0-3000)，±5%(3000-5000)

	盐分测量范围
	0~3000mg/L，精度：±3%(0-2000)，±5%(2000-3000)

	PH测量范围
	0-14，精度：±0.2

	设备工作温度
	-10-50℃

	设备工作湿度
	5%至90％（无冷凝）


设备使用说明
①设备安装后，在土壤监测站控制盒的底部，按下 Power Button键，启动设备，设备启动后正常状态下约1-2分钟左右自动连接到服务器，设备连接服务器成功时，RUN指示灯以1S的时间间隔闪烁
②应用市场搜索“通微农云”app，下载通微农云安卓/iOS客户端
③打开app后，点击左上角的扫码图标，扫码添加设备上贴的二维码，即可添加设备进行查看。
如设备使用过程中遇到问题或需要了解更多产品的性能，请拨打400—803—3606获得技术支持。 
设备注意事项
1、Power Button：设备开关键，控制设备的开启/关闭。
2、POWER :电源指示灯，第一次上电时长亮约1分钟。
3、RUN：运行指示灯，在设备未连接服务器时快速闪烁，若设备连接服务器成功，以1s左右的时间间隔闪烁，休眠状态下指示灯不闪烁（设备休眠时间间隔10分钟）。
4、CH :充电指示灯，灯亮表示设备正在充电
5、APP上提示电池电量低后，设备可能因电量不足进入长休眠状态，请尽快将产品移至有阳光照射的地方通过设备自带的太阳能板充电。
6、设备内置大容量后备电池，电池容量3600mA，电池电压3.7V，无阳光照射时，大约可以工作15天左右。
保修服务政策
消费者通过合法渠道购买的通微物联产品，如果出现非人为损坏的性能故障，享有广州通微物联科技有限公司“包修、包退、包换”（简称“三包”）的服务承诺。
除特别说明外，保修范围包括全部原厂配置的硬件部件，保修时间为购买之日起1年。
符合下列情况之一者，不在保修范围内，广州通微物联科技有限公司将实行合理的收费维修
超出三包有效期；
未按照说明书要求使用、维护、保养而造成的损坏；
未经广州通微物联科技授权，擅自拆卸或维修造成损坏；
浸水、摔坏或印刷电路板烧毁；
接线错误造成的设备损坏；
保修凭证与实际产品不符或保修凭证被涂改；
因产品不符合保修条件需收取费用的，广州通微物联科技有限公司将向消费者收取维修费，并在维修记录或收据上注明不符合保修条件的原因。
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