双目客流量计数说明书
[bookmark: _GoBack]    垂直双目客流统计摄像机结构上采用扁平化的外观设计，内置二个1/3“ CMOS传感器，前面板采用亚克力材质，内部凸现的双镜头犹如睿智的人眼，兼美观与科技感于一体。其分析处理服务器前置嵌入摄像机，硬件上不需要配置额外的数据分析服务器，系统前端组成简洁。
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   整机外观设计新颖、制作精致，颇具装饰性。针对具体应用，该机具室内和室外型，室内型可适用2.5米～6米安装高度，相应地有2.0mm、2.8mm和4mm三类镜头可选择；而应用于室外，该机可选用2.8mm、4mm镜头，可安装到6米高度。该室外机还具备IP67高防尘防水防潮等级，以及内置了红外补光，从而保证了在室外环境下全天候的数据采集。
    除此外，为适用室内外各类恶劣环境应用，该摄像机在软硬件设计上还充分考虑了如下功能：具防雷、防浪涌、防静电三防功能；具数字降噪功能；内置flash存储器，可保障断网时统计数据不间断正常存储；支持128G SD卡，以支持视频图像断网续传存储；开放的宽协议设计，支持ONVIF、PSIA、CGI、ISAPI、E五类协议，能与他方系统实现无缝兼容。所以说，除了强大的软件功能外，该摄像机基于上述设计，保障了该机能在各类场景中都处于良好的运行状态。
垂直双目立体视觉  精确统计客流数据
    在视频检测客流并统计时经常会碰到一系列干扰因素：如推车、行李箱、人员徘徊、拥挤及躯体重叠、人员经过未进入等，另外用户也需要有特殊应用，比如儿童进出不计数等，上述情况在实际应用中时常会发生。
此统计摄像机为了克服上述各类不利因素，在硬件上采用双摄像头，在软件上则采用了三大全新算法，即双目立体视觉技术、3D目标检测跟踪技术，以及高度过滤技术，既能准确计算进出人数，又能有效过滤掉干扰物体，使得客流统计准确率可以达到97%以上。
   双目立体视觉技术利用双摄像头摄取两幅图像的视差，构建三维场景，在检测到目标后，通过计算图像对应点间位置偏差，获取目标的三维信息，并能以三维立体视角精确区分行人和干扰物体，如推车、行李箱。
    所谓3D目标检测跟踪技术，即人员在图像画面中出现时摄像机即开始跟踪，直到人员离开图像画面时摄像机才判断是否计数，从而有效过滤徘徊可能导致的重复计数，并且不受拥挤及躯体部分重叠的人员影响，大大提升了其复杂环境下的统计精度。另外，可对只在门口经过但未进入的人员进行检测，提供进入率数据，实现潜客分析。
    至于高度过滤技术，即有了目标的高度信息之后便可以自定义设置需要过滤计数的人员高度，例如身高低于1.2米的儿童可以不对其进行计数，从而客流数据可以与门票收益、客户购买力等进行关联。设置了高度过滤后，低于该高度的人员便不再进行计数。
    实测时都模拟了与上述三类技术相对应的各类型应用状况，系统响应及时，客户端统计数据显示正确，未发现有出现差错。
联网应用方便  统计显示直观
    可通过客户端或浏览器方便地查看和导出保存在前端摄像机自带存储器内的客流统计数据，其历史客流查询显示方式可以通过选择日报表、周报表、月报表和年报表；可以选择统计类型，即包括进入、离开和经过人数；也可以选择统计时间，查询对应时间的客流量数据，同时通过列表、柱状图、折线图等三种方式进行形象直观化的显示，并导出到Excel表格中。

  产品特色
  1、外观设计新颖，内置二个图像传感器，利用双目立体视觉技术、3D目标检测跟踪技术，可实现更精确的客流人数及行走方向判别功能；
  2、有室内和室外使用的对应型号，安装调试方便；
  3、设备适用性强，支持防雷、防浪涌、防静电；
  4、客流统计精准，对进入和离开以及经过的人员进行统计，可显示及输出日、周、月、年统计报表，并支持客户端与浏览器查看数据；

  主要规格参数

	传感器类型
	1/3" CMOS快门，1/25 秒至1/10,000 秒

	镜头
	2.0mm /2.8mm  2.0mm 水平视场角100°

	视场角
	2.8mm 水平视场角82°

	数字降噪
	支持

	视频压缩标准
	H.264

	H.264 编码类型
	BaseLine Profile / Main Profile

	视频压缩码率
	32 Kbps~8Mbps

	最大图像尺寸
	640 ×480 　50Hz: 25fps @640 ×480 ；

	主码流分辨率与帧率
	60Hz: 24fps @640 ×480

	第三码流分辨率与帧率
	独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(640 × 960) ；60Hz: 24fps(640 × 960)

	图像设置
	亮度通过客户端或者浏览器可调

	存储功能
	支持Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储

	智能报警
	遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错

	支持协议
	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6

	接口协议
	ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI

	通用功能
	一键恢复,防闪烁,心跳,密码保护,水印技术, IP 地址过滤

	客流统计
	支持客流量统计功能，对进入,离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表

	通讯接口
	1个RJ45 10M / 100M   自适应以太网口,1 个RS-485 接口

	报警接口
	一个输入,一个输出.

	工作温度和湿度
	-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 

	电源供应
	DC12V/POE802.3af

	功耗
	7W MAX

	尺寸(mm)
	194 ×70.2×35.8

	重量
	271g



image1.jpeg




