温度和烟雾探测报警方案
方案特点：
1、 以网关为核心，进行信号采集以及声光控制。
2、 声光报警器可以设置按钮消音，也可以设置延时多久自动停止
3、 方便扩展，联网即可实现短信电话报警功能。
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房间1
房间N
多个房间
网关
烟温感一体
烟温感一体
声光报警器，按钮消音，或者延时一定时间停止
最多6路声光输出
最多12路烟温感输入
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