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一、产品简介
物联网远程智能控制开关是广州卓振智能科技有限公司专门针对远程控制推出的监控产品，采用抱杆/壁挂式安装，较高的防雨防水等级，产品质量稳定，运行可靠。该控制箱可完成对2/4/6台电机设备的控制，同时采集环境温度、湿度和大气压等环境参数。控制器采用IOT-NB无线全网通模块，同时支持电信/移动/联通等运营商网络，在同类型监控产品中处于领先地位，具有很高的性价比。

物联网远程智能控制开关性能参数：
	产品型号

	JZ-FOCS100物联网增氧机控制器

	控制路数
	2/4/6路

	交流输入电压
	0-400V

	交流电流
	0-1000A（根据适配的交流电压互感器而不同）

	温度测量精度
	±0.5℃

	相对湿度测量精度
	±5%

	无线网络制式
	GPRS/CDMA 1X/IOT-NB


物联网远程智能控制开关具有如下特点：
32位ARM处理器、嵌入式结构、超低功耗、高稳定性和高可靠性、布线方便、易于维护、便于扩展，本地DEBUG升级、软件平台批量升级，支持便捷的WEB配置和管理。
智能监控箱采用GPRS/CDMA网络传输方式，同时具备WIFI发射功能。
设备具有较高的防雷、防腐蚀能力，适用于室外多种恶劣环境，运行稳定可靠。
物联网远程智能控制开关主要包括以下功能：
1.自带温湿度监测功能，可以监测设备当前所处环境的温度和湿度。
2.自带气压传感器功能，可以监测设备当前所处环境大气压力。
3.内置4G MODEM功能，同时支持GPRS/CDMA 1X无线网络数据传输。
4具备实时时钟功能;
二、物联网远程控制开关方案

技术方案如下：
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图2  FOCS100物联增氧控制箱示意图

在采集控制端，物联网远程智能控制开关通过设备自带IOT-NB发射功能与云服务器建立联系，关联设备通过设备的控制链路进行远程控制。

在传输端，物联网远程智能控制开关通过IOT-NB无线传输方式与架设在“天翼云”上的卓振物联网管理平台建立联系，将本地温度与气压数据传至云管理平台。

在管理端，通过云平台的数据分析与处理，结合信息数据库，提供专业的逻辑控制与信息分享，同时通过手机APP让用户随时随地了解自家设备的实时情况。

平台方案如下：
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图3  APP界面图

APP采用精简界面风格，通过物联网远程智能控制开关采集的大气压力、温度、湿度数据均直观反映与主界面，用户可通过控制界面直观查看设备的启动情况。

安装使用说明

物联网远程智能控制开关外壳底板有导轨，可直接安装在标准的DIN导轨（35mm宽D型导轨）上。

安装时，如下图所示，可按如下步骤进行：

1、把模块底板钩在导轨上边沿上；

2、模块底板上的红色卡座轻轻向外拉出；

3、将模块与导轨贴紧，松开红色卡座；

4、红色卡座弹回，模块被固定在导轨上。
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图 导轨安装

每一台物联网远程智能控制开关在出厂时即有唯一的序列编码，在购买并安装完设备后，只需要打开APP进行扫描添加设备即可，如图4所示：
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图4  APP扫描添加控制器
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图5  控制器添加完成[image: image9.png]
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